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Emissionshandel: Umsetzung der europäischen Monitoring-Leitlinien
Antworten zu häufig gestellten Fragen (FAQ)

	Häufig gestellte Fragen (FAQ mit abgestimmten Antworten siehe Anlage)
	Kurze Erläuterung

	1. Neue FAQs

	FAQ Nr. 61: Unsicherheit bei der Ermittlung von Stoffparametern: Probenahme- und Analysenhäufigkeit, maximale Unsicherheit: Nach Abschnitt 13.6 der Monitoring Leitlinien müssen die Probenahme und die Häufigkeit der Analysen gewährleisten, dass der Jahresdurchschnitt des betreffenden Stoffparameters mit einer maximalen Unsicherheit von weniger als 1/3 der maximalen Unsicherheit bestimmt wird, die in Bezug auf die zugelassene Ebene für die Tätigkeitsdaten eines Stoffstroms vorgesehen ist. Wie kann die Einhaltung der maximalen Unsicherheit nachgewiesen werden?
	Die FAQ gibt Aufschluss darüber, wie die Einhaltung der maximalen Unsicherheit bei der Bestimmung eines Stoffparameters nachgewiesen werden kann.

	FAQ Nr. 64: Unverhältnismäßig hohe Kosten: Die für die zweite Handelsperiode geltenden Monitoring Leitlinien (ML 2008-2012) ermöglichen in bestimmten Fällen ein Abweichen von den vorgesehenen Anforderungen, wenn die dafür erforderlichen Maßnahmen zu unverhältnismäßig hohen Kosten führen. In welchen Fällen sind die Kosten einer Maßnahme als unverhältnismäßig hoch anzusehen und wie kann die Unverhältnismäßigkeit der Kosten bestimmt werden?
	Die FAQ erläutert in welchen Fällen die Kosten einer Maßnahme als unverhältnismäßig hoch anzusehen sind und wie diese Unverhältnismäßigkeit bestimmt werden kann.

	FAQ Nr. 65: Methode zur Überwachung und Berichterstattung von De-Minimis-Stoffströmen: Welche Methode zur Überwachung und Berichterstattung von De-Minimis-Stoffströmen muss gewählt werden, wenn mehrere Methoden möglich sind?
	Die FAQ stellt klar, dass für die Berichterstattung von De-Minimis-Stoffströmen diejenige Methode zu verwenden ist, die den höchsten Grad an Genauigkeit liefert.

	FAQ Nr. 66: Wahlrecht Ebene 2a/2b für den Heizwert und den Emissionsfaktor bei Energieanlagen der Kategorie A: Wahlrecht Ebene 2a/2b für den Heizwert und den Emissionsfaktor bei Energieanlagen der Kategorie A (ML 2008-2012). Müssen einheitliche Stoffwerte zwingend angewendet werden?
	Die FAQ erläutert, dass für Energieanlagen der Kategorie A mit jährlichen Emissionen zwischen 25 kt CO2 und 50 kt CO2 ein Wahlrecht zwischen der Verwendung der Ebene 2a und 2b bei der Berichterstattung besteht.

	FAQ Nr. 67: Kommerzielle Standardbrennstoffe vs. kommerzielle Brennstoffe: Kommerzielle Standardbrennstoffe: Welche Erleichterungen bieten die Monitoring Leitlinien (ML 2008-2012) für die Berichterstattung beim Einsatz kommerzieller Standardbrennstoffe in Verbrennungsanlagen? Für welche in der Praxis häufig eingesetzten kommerziellen Standardbrennstoffe gelten diese Erleichterungen? Worin besteht der Unterschied zu kommerziellen Brennstoffen?
	Die FAQ erläutert den Unterschied zwischen kommerziellen Standardbrennstoffe und kommerziellen Brennstoffen und zeigt auf, welche relevante Erleichterungen für welche Art von Brennstoff die ML 2008-2012 für die Berichterstattung bieten. 

	FAQ Nr. 68: Unabhängige (unkorrelierte) und abhängige Unsicherheiten: Die Monitoring Leitlinien (ML 2008-2012) beschreiben in Abschnitt 7.1 Anhang I die Anforderungen an den Nachweis von Unsicherheiten für die Tätigkeitsdaten einzelner Stoffströme. Für die Anwendung des Fehlerfortpflanzungsgesetzes auf Unsicherheiten, die sich aus der Anwendung von Messsystemen ergeben, unterscheiden die ML 2008-2012 dabei zwischen unabhängigen Unsicherheiten und voneinander abhängigen Unsicherheiten. In welchen Fällen liegen statistisch unabhängige (unkorrelierte) Unsicherheiten und in welchen Fällen liegen keine statistisch unabhängigen Unsicherheiten vor?
	Die FAQ konkretisiert den Unterschied zwischen unabhängigen und abhängigen Unsicherheiten und beschreibt die Berechnung der Unsicherheiten anhand von ausgewählten Beispielen.

	2. „Bestehende“ FAQ – Zur Streichung

	FAQ Nr. 1: Keramik/Fangstoffe: Keramik / Fangstoffe: Sind CO2-Emissionen aus dem Karbonatanteil im Fangstoff zu berichten, auch wenn für diesen Emissionsanteil keine Zuteilung beantragt wurde?
	FAQ hat sich wegen der Aufnahme von Fangstoffen in den Monitoring Leitlinien 2008-2012 erübrigt.

	FAQ Nr. 49: Verbrennung / Unsicherheitsfaktoren / Tätigkeitsdaten: Worauf beziehen sich die Unsicherheitsfaktoren für Tätigkeitsdaten (z.B. in Anhang II, Nr. 2.1.1.1 der Monitoring Leitlinien)?
	FAQ hat sich wegen der Neuregelung in den Monitoring Leitlinien 2008-2012 erübrigt.

	FAQ Nr. 58: Was wird unter "Monitoring" verstanden?
	FAQ hat sich wegen eindeutiger Begriffsbestimmungen in den Monitoring Leitlinien 2008-2012 erübrigt.
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