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29. Amtschefkonferenz

am 16./17. Mai 2002

in Potsdam

TOP 25:
Veröffentlichung der Richtlinie „Bau und Betrieb ortsfester Seilkrananlagen für gewässerkundliche Zwecke“ - Sicherheitstechnische Anforderungen – 

Beschluss:
Die Amtschefkonferenz stimmt der Veröffentlichung der Richtlinie „Bau und Betrieb ortsfester Seilkrananlagen für gewässerkundliche Zwecke“ – Sicherheitstechnische Anforderungen – mit der Maßgabe, dass der Absatz 4.2.2 „Wiederkehrende Prüfungen“ wie folgt abgeändert wird: Seilkrananlagen sind mindestens alle drei Jahre durch einen Sachkundigen prüfen zu lassen, zu und empfiehlt die Anwendung in den Ländern. 
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